theme2-3

Тема 2. Основные принципы и направления фондовой работы музея. Основы музейного материаловедения.

о

Краткий конспект лекции

Плохая сохранность музеныйх предметов обусловлена их, как правило, значительной длительностью существования, а иногда и средой существования: культурным слоем, водой, ослбым составом воздуха и их свойствами.
Почва (культурный слой), как разрушающая среда, характеризуется наличием влаги и растворенных в ней солей, а также различных биоорганизмов. Почвенный воздух насыщен парами воды, его относительная влажность обычно около 100 %. В зависимости от содержания в почвенной влаге солей по величине рН (кислотно-щелочной баланс) различают почвы от сильнокислых до сильнощелочных.
В почвенном воздухе наблюдается более высокое содержание углекислоты (0,1-15 %) по сравнению с атмосферным (0,03 %).
Эти особенности делают почву активной электрохимической средой (т.е.содержащей химические компоненты и проводящей электрический ток). Биоорганизмы, находящиеся в почве, ускоряют разрушение. Особенно активны анаэробные бактерии, благоприятной средой для которых являются болотные илистые, глинистые и торфяные почвы. При попадании предмета в почву начинается его разрушение. В непотревоженном культурном слое затруднен доступ кислорода к предмету, нет резких перепадов температуры, влажность относительно постоянная. Таким образом, интенсивное разрушение предмета происходит до того момента, как наступает относительный баланс между ним и окружающей средой. В зависимости от свойств предметов и почв такой баланс наступает в разное время, обуславливая степень сохранности предметов. Так, на торфяниковых стоянках сохраняются предметы из органических материалов, так как в болотных почвах прекращается доступ кислорода, замедляется газообмен, уменьшается перепад температур и сохраняется стабильное состояние предметов. Такими же свойствами обладает влажный слой древнерусских городов.
При извлечении археологического предмета из привычной среды вновь нарушается рН, предмет начинает активное взаимодействие с атмосферой, подвергается температурно-влажностным перепадам. Таким образом, после извлечения из раскопа начинается новое интенсивное разрушение предметов. Для успешного обеспечения сохранности археологических вещей необходима стабилизация их состояния.
Физико-химическое состояние предмета зависит не только от условий его залегания, но и от особенностей изготовления самого предмета - материала, технологии, формы, назначения предмета. Один из основных факторов, определяющих сохранность предмета - материал, из которого он изготовлен. Материалы, обладающие различной степенью химической активности, позволяют выделить группы вещей различной степени сохранности:
1. Наиболее хорошую сохранность имеют предметы из неактивных материалов, таких как камень, керамика, стекло. Предметы из стекла могут быть различными по сохранности: как хорошо сохранившиеся экземпляры, так и полностью разрушенные.
2. В особую группу следует выделить предметы из металла, подвергающиеся различным видам разрушений и имеющие разные степени сохранности.
3. Предметы из органических материалов - текстиля, кожи, дерева, кости и рога - наиболее подвержены разрушению в почве и естественному старению.
Свойства материала и технологические приемы изготовления способствуют появлению различных видов разрушений предметов в почве.

Керамика после обжига приобретает прочность и не подвергается воздействию почв.
Основной фактор разрушения стекла - почвенные воды, а также щелочи, входящие в состав стекла. В результате их взаимодействия предметы из стекла подвергаются коррозии. Иногда она представляет собой пленку в виде в виде переливающихся цветами спектра отслаивающихся чешуек. В некоторых случаях коррозионный слой имеет пористую структуру.

Предметы из металлов составляют обширную категорию, включающую группы вещей, изготовленных из различных металлов и сплавов, разнообразных по видам и степени разрушений (коррозии).
По характеру, в зависимости от внешних условий, различают химическую и электрохимическую, почвенную и атмосферную, сплошную и местную, равномерную и неравномерную коррозию.
На скорость и характер коррозионного процесса влияют такие факторы, как химический состав металла, технология изготовления предмета: сплавы разрушаются быстрее чистого металла, литые предметы - медленнее кованых, шлифовка поверхности предмета делает его более стойким.
Наиболее часто встречаемыми материалами изготовления изделий являются медь и медные сплавы, серебро и сплавы на основе серебра, олово, свинец, железо.
Медь. Сплавы на основе меди называют бронзой. В древних сплавах присутствуют такие элементы, как олово, мышьяк, свинец, цинк и др. Внешний вид предмета зависит от состава металла. Так, сплавы с примесью цинка и олова по цвету похожи на золото.
Археологическая коррозия меди и медных сплавов имеет наиболее сложный характер. Она может состоять из нескольких чередующихся слоев солей и оксидов меди: рыхлых светло и темно-зеленого цвета (малахит, атакамит), твердого красно-коричневого слоя (куприт). Иногда предмет может состоять из полностью минерализованного металла. Иногда, чаще на предметах с высоким качеством обработки металла, образуется равномерный плотный слой коррозии темно-зеленого, сине-зеленого цвета - "благородная патина". Она защищает предмет от воздействия окружающей среды. Например, предметы из свинцово-оловянистых бронз покрываются слоем коррозии серого оттенка. Существует особый вид коррозии меди - "бронзовая болезнь". Причинами болезни являются высокая влажность и наличие активных очагов коррозии, попадание активных элементов на поверхность предмета. В таком случае развивается местная коррозия в виде пятен, заполненных рыхлым светло-зеленым веществом. В результате образуются каверны, предмет становится сильно изъязвленным. Коррозионный процесс идет с большой скоростью, до полного разрушения предмета, в случае если его не остановить.
Серебро. Это мягкий металл, хорошо подвергающийся обработке. Серебро также является неактивным металлом, поэтому меньше подвергается коррозии. В связи с этими свойствами серебро с древности использовалось для изготовления художественных изделий. При их изготовлении применяются различные приемы, такие как чеканка, гравировка, зернь, филигрань, чернь и др.
Основное свойство археологического серебра - его хрупкость. Основным продуктом коррозии является роговое серебро - слой серого цвета. Частой находкой являются предметы из сплавов на основе серебра. От состава сплава зависит внешний вид коррозированных предметов. При наличии в серебряном сплаве меди более 10% коррозия подобна разрушениям на бронзовых предметах, и предмет выглядит как изготовленный из медного сплава.
Железо. Различные способы обработки железа появились в разное время на разных территориях. Первоначальный способ обработки - холодная ковка - сменился горячей ковкой. Металл научились насыщать углеродом и получать сталь - более прочный материал. По сравнению с другими металлами железо обладает низкой коррозионной стойкостью, и археологический черный металл чаще всего находят в наиболее разрушенном состоянии.
Продукты коррозии железа состоят из окислов и солей. Коррозия железа протекает очень активно. Различают несколько видов почвенной коррозии железа: желто-коричневая порошкообразная (лимонит), плотный синий налет (вивианит), светлая, розоватая порошкообразная (сернокислая соль) и другие.
Железо чувствительно к изменениям условий окружающей среды, скорость его коррозии значительно увеличивается после изъятия из культурного слоя, поэтому железные предметы часто требуют первоочередных мероприятий после извлечения их из раскопа.
Олово. Это белый пластичный, ковкий металл. Его использовали для изготовления отдельных предметов (например, украшений), а также для получения бронз, покрытия медных и железных предметов. При температуре ниже +13?С начинается разрушение олова - его превращение из белого в серое, образование рыхлых серых пятен, называемое оловянной чумой.
По сохранности металлические предметы можно разделить на:
- имеющие хорошую сохранность; сохранившие полную форму, не подвергшиеся сильной коррозии и искажениям, покрытые благородной патиной;
- сохранившие металлическое ядро искаженные толстым слоем коррозии предметы или фрагменты;
- полностью минерализованные, бесформенные куски.
Наиболее активно коррозионные процессы протекают во втором случае.

Сильным разрушениям подвержены предметы из органических материалов (текстиль, кожа, дерево и т.д.). Выделяются различные виды текстиля:
- полностью из одного материала;
- выполненные из волокон растительного и жи-вотного происхождения (в древнерусских курга-нах часты находки тканей с шерстяной нитью основы и льняным утком);
- с применением металлизированных нитей.
Текстиль из волокон животного происхождения и растительных волокон подвержены разным видам разрушений. Лен, конопля и другие растительные волокна разрушаются быстро, особенно в почве. Их находки при археологических раскопках очень редки. Разрушение шерсти и шелка, а также кожи происходит под воздействием окружающей среды, микроорганизмов, грибов и т.п., а также старения, утраты пластичности, и особенностей тканых изделий (например, красителей ткани). В зависимости от условий ткани могут быть очень сухими, утратившими пластичность, или влажными - из влажного городского слоя. В первом случае ткань может крошиться, во втором - размазываться в руках. Встречаются такие виды текстильных остатков, как:
- фрагменты, частично сохраняющие форму изделия и структуру волокон;
- спрессованные с грунтом остатки;
- минерализованные отпечатки на предметах, сохраняющие характер переплетения текстиля.

Дерево сохраняется, как правило, во влажном культурном слое. На воздухе идет процесс высыхания; деревянные изделия начинают терять форму, трескаться, крошиться.

Для точного определения типа и состояния предмета применяются различные методы их исследования. Определить типологические признаки предмета помогает комплекс знаний по истории и культур отдельных эпох, культур, памятников. Сведения по технологии изготовления, материале, настоящим свойствам предмета уточняют исследования с помощью естественно-научных методов.
Для определения металлов и их состояния используются физические и химические методы. Простейшими из них может овладеть музейщик. Наличие металлического ядра под слоем коррозии определяется магнитом. Обнаружение активных очагов коррозии можно произвести визуальным способом, с помощью бинокуляра, а также поместив предмет во влажную камеру. На дно сосуда наливается вода, предмет помещается на подставку с отверстиями, сосуд плотно закрывается крышкой. Содержание предмета во влажной камере должно быть не более 2-х часов, так как это может вызвать коррозионный процесс. При наличии активных очагов коррозии на железном предмете появляются капельки воды с желто-коричневыми продуктами коррозии, на медном - светло-зеленые рыхлые пятна.
Различные виды остатков текстиля позволяют исследовать материал, прядильные (крутка, толщина нитей) и ткацкие характеристики (переплетение, способ изготовления, красители). Материал хорошо определяется способом горения. Шерсть горит с характерным запахом, при горении образуется гладкий твердый шарик. После горения растительных волокон образуется хрупкий пепел. Способ ткацкого переплетения иногда оказывается единственным подлежащим исследованию признаком - в случаях отпечатков ткани на предметах (см. приложение). Оттенок ткани иногда определим визуально (особенно красный и синий оттенки). В случае хорошей сохранности ткани химическим способом могут быть определены красители.

Список литературы и электронных ресурсов

Понятия и термины

- в начало